INSPECTORATUL PENTRU SITUAŢII DE URGENŢĂ

“

**AVRAM IANCU**” AL JUDEŢULUI CLUJ,

VĂ INFORMEAZĂ:

MĂSURI DE APĂRARE ÎMPOTRIVA INCENDIILOR PE TIMPUL

SEZONULUI RECE

Sezonul rece constituie un motiv de veselie prin bucuriile

pe care le aduc sărbătorile de iarnă, dar în acelaşi timp şi un

motiv de îngrijorare datorită numărului mare de incendii care

se manifestă în această perioadă la locuinţe şi gospodării

cetăţeneşti.

CETĂŢENI! pentru prevenirea acestor evenimente

neplăcute, cu consecinţe devastatoare prin pierderile de vieţi

omeneşti şi pagubele pe care le produc, în scopul creşterii

gradului de protecţie a locuinţelor şi gospodăriilor, dovediţi

conştiinciozitate şi responsabilitate în respectarea măsurilor de

prevenire a incendiilor.

Exploatarea sobelor cu şi fără acumulare de Exploatarea coşurilor de evacuare a

căldură

fumului

-

înainte de folosire, sobele vor fi obligatoriu - coşurile, burlanele şi canalele de fum

verificate, curăţate şi reparate;

vor fi obligatoriu verificate, curăţate şi

-

în faţa uşiţelor de alimentare a sobelor, reparare premergător sezonului rece şi ori

pardoseala combustibilă se protejează cu tablă de câte ori este nevoie ;

metalică având dimensiunile de cel puţin 0,70

-

coşurile de fum se vor prelungi

x 0,50 m;

deasupra acoperişului cu 0,5 – 0,8 m;

-

se interzice utilizarea sobelor fără uşiţe la - în podurile caselor, coşurile de fum vor

focare şi cenuşare, defecte sau neizolate fi obligatoriu tencuite pentru a nu

corespunzător faţă de elementele combustibile prezenta fisuri prin care ar putea pătrunde

ale clădirilor;

se interzice aprinderea focului în sobe prin în zona lor sunt materiale combustibile ;

turnare ori stropire cu benzină, petrol sau alte - coşurile de fum se vor izola faţă de

lichide combustibile; elementele combustibile ale planşeelor

se interzice uscarea hainelor sau a altor prin îngroşarea zidăriei de cărămidă a

materiale combustibile pe sobe sau în coşurilor cu 25 cm; în spaţiul dintre

imediata apropiere a lor; coşuri şi planşee se recomandă

sobele vor fi supravegheate permanent pe introducerea unui strat de materiale

scântei ce pot fi surse de aprindere, dacă

-

-

-

timpul funcţionării ;

necombustibile;

-

cenuşa rezultată se va evacua într-un loc - coşurile aflate în apropierea materialelor

amenajat în acest scop (groapă) iar resturile de combustibile (depozite de furaje, păduri

jar vor fi stinse complet;

se interzice funcţionarea

supraîncălzite;

etc.) sau cele situate pe acoperişuri

sobelor combustibile, vor fi prevăzute cu site sau


grătare pentru reţinerea scânteilor;

-

-

se interzice folosirea lemnelor mai lungi - se interzice încastrarea elementelor

decât vatra focarului sobelor. combustibile ale acoperişurilor,



Exploatarea afumătorilor

planşeelor etc. în coşurile de evacuare a

-

se interzice amplasarea afumătorilor în fumului.

poduri, magazii, garaje, şure;

Exploatarea instalaţiilor electrice

-

afumătorile vor fi în permanenţă - se interzice folosirea instalaţiilor

supravegheate.

electrice cu defecţiuni sau improvizaţii;

-

se interzice lăsarea nesupravegheată a

Exploatarea centralelor termice

fierului de călcat, reşoului sau

radiatorului aflat în funcţiune;

-

se interzice obturarea deschiderilor (gurilor)

de aerisire a încăperilor în care sunt montate

microcentrale ;

-

se interzice cuplarea la o singură priză a

mai multor consumatori de energie;

se interzice folosirea în tablourile

-

se interzice depozitarea sau accesul

-

persoanelor cu materiale sau substanţe

inflamabile în încăperile în care sunt

amplasate microcentrale;

electrice a siguranţelor improvizate,

având fuzibilul înlocuit cu liţă sau sârmă ;

-

se interzice introducerea conductoarelor

electrice, fără ştecher, direct în prize;

se interzice efectuarea lucrărilor de

-

se interzice accesul copiilor sau persoanelor

neautorizate la exploatarea centralelor ;

în cazul oricăror defecţiuni sau dereglări se

-

-

întreţinere, revizii şi reparaţii la

instalaţiile electrice de către personal

necalificat şi neautorizat.

va apela la unităţi de service specializate

(firma care a executat instalaţia);

-

centralele termice se vor verifica periodic cel

puţin o dată la 2 ani din momentul încetării Pomul de iarnă

garanţiei asigurate de furnizori/comercianţi - pomul se va aşeza departe de sobele în

(prin agenţi economici autorizaţi de ISCIR).

care se face foc, de calorifere, de alte

aparate de încălzire;

Jocul copiilor cu focul

-

se va lăsa distanţă faţă de perdele,

-

se interzice lăsarea copiilor singuri în casă în

timp ce arde focul în sobă;

nu lăsaţi la îndemâna copiilor brichete,

chibrituri, lumânări etc.;

nu lăsaţi copiii să facă focul în sobe sau să

draperii, pereţi acoperiţi cu tapet sau

ţesături;

-

-

sub pomul de iarnă nu se vor aşeza

lucruri care se aprind sau ard uşor;

se interzice lăsarea aprinsă a instalaţiei

-

-

folosească aparate de gătit (aragaz, plite,

lămpi cu petrol etc.).

de iluminat în perioadele de timp când nu

sunt persoane în încăperea respectivă, sau

pe timpul nopţii (odihnei);

-

ghirlandele luminoase vor avea contacte

perfecte cu sursa de energie astfel încât să

fie exclusă producerea unor scurtcircuite

sau scântei;

-

lumânările se vor plasa numai pe

ramurile înalte, încât deasupra flăcării să

nu existe ramuri sau ghirlande de hârtie

care pot lua foc.

